	Разрушенная лестница 
Примерный эскиз
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	Разрушенная лестница представляет собой один из элементов учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий». Предназначен для учебно-тренировочных занятий. Может эксплуатироваться круглогодично. 
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж изделия должен производиться путем бетонирования в грунт на глубину не менее 650 мм (стойки) и 320 (наклонные элементы лестницы).

	Внешние размеры 

	Длина (мм)
	5232 (±20 мм)

	Ширина (мм)
	2000 (±20 мм)

	Высота (мм)
	1817 (±20 мм)

	Комплектация

	Стойка передняя, шт
	1+1

	Стойка 1
	2

	Стойка 2
	2

	Стойка 3
	2

	Лестница
	1

	Опора, шт
	1

	Брус (1), шт
	4

	Брус (2), шт
	6

	
	

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	Стойка передняя (одна из двух- зеркальная)

	Стойка передняя должна представлять собой сварную металлоконструкцию,состоящую из пластины, стойки, трубы, скобы (2 шт), косынки, платиков (2 шт), пяты.  Стойки должны быть изготовлены из профильной трубы 80х80х3 длиной 2247 мм. Трубы - из профильной трубы 80х80х3 длиной 183 мм. Пластины должны быть изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 150х150.  Скобы должны быть П-образной формы и изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 366х120 с отверстиями под саморезы.

	Стойка 1 (2) (3)

	Стойка должна представлять собой сварную металлоконструкцию,состоящую из пластины, стойки, трубы, скобы, косынки, уголков, пяты. Конструкция похожа на  стойку переднюю. Отличие – в отсутствии кронштейнов для креппления крестообразной опоры и в длинах стоек из трубы 80х80х3 (1946 мм; 1646 мм; 1246 мм - соответственно)

	

	Лестница

	Лестница должна представлять собой сварную металлоконструкцию, состоящую из двух укосин (правой и левой), двух уголков (на верхних торцах), двух пластин (на нижних торцах), четырех перекладин (между укосинами). Укосины должны быть изготовлены из профильной трубы 80х80х3 длиной 2665 мм. Пластины должны быть изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 150х150. Уголки должны быть Г-образной формы и изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 263х120 с отверстиями под саморезы. Перекладины должны быть изготовлены из трубы Ø 33,5 мм длиной 754 мм. Габарит лестницы 2752х800 мм;

	Опора

	Опора должна быть изготовлена из «крест на крест» сваренных балок, изготовленных из профильной трубы 60х60х3 длиной 1427 мм. В середине балок должен быть вырез шириной 62 мм, глубиной в половину трубы под углом 44 градуса. На концах должны быть отверстия диаметром 13 мм для присоединения к стойкам передним.

	Брус (1); Брус (2);

	Брусья представляют собой деревянные детали (сечением 160х160мм), которые должны быть длиной 2000мм; 1070мм. Брусья должны быть окрашены. Брусья должны устанавливаться на стойки и фиксироваться саморезами (шурупами –глухарями)




