	Наименование товара и примерный эскиз

	Секция ограждения 1875х3200
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	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя

	Секция ограждения 1875х3200 ограждения предназначенного для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха или учебы с целью организации соревнований и досуга. Может эксплуатироваться круглогодично. Изделия сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию. Конструктивно изделие должно состоять из стоек, секций забора, двери с замком. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 1000 мм.


	Внешние размеры

	Длина, мм
	1875

	Ширина, мм
	80

	Высота, мм
	[bookmark: _GoBack]3200

	Комплектация

	Стойка, шт.
	1

	Секции заборов, шт.
	2

	
	

	Стойка

	Стойка представляет собой конструкцию из трубы профильной размерами 80х80 мм и толщиной стенки 3 мм. В профильной трубе заранее выполнены шестигранные отверстия для последующей установки в них гаечных заклепок, которые служат для дальнейшей возможности крепления секций заборов. Длина стоек – 4208 мм. Торцы стоек закрыты пластиковыми заглушками.


	Секции заборов

	Секции заборов представляют собой конструкцию из труб профильных размерами 40х25 мм и толщиной стенки 2 мм, а также из труб профильных размерами 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Габарит секций заборов – 1795х1500 мм 
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