	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс

	

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	1585

	
	
	Ширина, ±20 мм
	1584

	
	
	Высота, ±20 мм
	988

	
	
	Комплектация

	
	
	Грунтозацеп, шт
	4

	
	
	Уголок 300, шт
	3

	
	
	Боковина, шт
	2

	
	
	Борт, шт
	2

	
	
	Лепесток, шт
	1

	
	
	Полукольцо, шт
	2

	
	
	Накладка, шт
	2

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность

	
	
	Грунтозацеп

	
	
	Стойка выполнена из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 1105 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. 
Также используется один грунтозацеп длиной 805 мм. 

	
	
	Боковина

	
	
	Боковины используются двух типов.
- Боковина размерами 1379х950 мм, изготовленная из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Боковина имеет отверстие 590 мм диаметром. Конструкция в виде боковины домика с отверстием круглым и отверстием в виде окна размерами 350х419 мм. Над окном и над отверстием круглым имеются два контура ската крыш.
- Боковина размерами 1378х998 мм, изготовленная из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Боковина имеет отверстие 350х419 мм в виде окна. Конструкция в виде домика игрового с двускатным контуром крыши сверху.

	
	
	Борт

	
	
	Выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Имеет габариты 1360х465 мм. В виде буквы «Г». 

	
	
	Лепесток 

	
	
	Выполнен из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Имеет габариты 378х548 мм. Деталь в виде лепестка трехрадиусного.

	
	
	Полукольцо

	
	
	Выполнен из полиэтилена низкого давления толщиной 20 мм. Деталь в виде полукольца внешним радиусом 350 мм, внутренним радиусом 253 мм. Крепится на боковине вокруг отверстия. 

	
	
	Уголок 300

	
	
	Уголок выполнен из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 60х60 мм, длина уголка 300 мм

	
	
	Накладка

	
	
	[bookmark: _GoBack]Выполнена из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная накладка покрыта влагостойкой акриловой краской. Имеет габариты 372х180 мм. Необходима деталь для установки в качестве подоконника в окно боковины.
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