	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	
	Лабиринт
Примерный эскиз
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	Лабиринт должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических труб диаметром не менее 42,3 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек в грунт.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	5890

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2045

	
	
	[bookmark: _GoBack]Высота, ±20 мм
	1100

	
	
	Комплектация

	
	
	Боковина 1
	2

	
	
	Боковина 2
	2

	
	
	Поручень
	12

	
	
	Боковина 1 

	
	
	Боковина 1 должна представлять собой металлическую трубу длиной не менее 4600 мм, согнутую радиусом не менее 100 мм под углом 90 º. К вертикальной стороне должны быть приварены три трубы длиной 1700 мм, и три трубы длиной 100 мм с обжимкой на концах на длину не менее 70 мм. На трубах должны быть предусмотрены отверстия для крепления с ответными частями.
Трубы, предназначенные для бетонирования, должны быть поджаты на половину диаметра трубы на расстоянии 100 мм от торцов, длиной 30 мм. 
Габариты: 2946х1722х133

	
	
	Боковина 2

	
	
	Боковина 2 должна представлять собой металлическую трубу диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм и длиной 3000 мм, к которой должны быть приварены три трубы длиной 1700 мм, и три трубы длиной 100 мм с обжимкой на концах на длину не менее 70 мм. На трубах должны быть предусмотрены отверстия для крепления с ответными частями.
Трубы, предназначенные для бетонирования, должны быть поджаты на половину диаметра трубы на расстоянии 100 мм от торцов, длиной 30 мм. 
Габариты: 3000х1722х133

	
	
	Поручень

	
	
	«Г»-образный поручень должен быть изготовлен из гнутой металлической трубы длиной не более 3000 мм. Радиус гиба между горизонтальным и вертикальным участками должен быть не менее r=100 мм. Габаритный размер поручня должен быть не менее 1450*1644 мм. На трубах должны быть предусмотрены отверстия для крепления с ответными частями.
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