	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Арка
Примерный эскиз
[image: R 304]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	2550

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	130

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	3410

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	2

	
	
	Рама, шт. 
	1

	
	
	Панель арки, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.
[bookmark: _GoBack]Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 700 мм.

	
	Стойка

	
	
	Стойки арки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, длина стойки 4310 мм. Стойки должны быть закреплены на расстоянии не более 2120 мм друг от друга

	
	Рама

	
	
	Рама, на которую крепится панель арки, должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 80*40*2 мм. Рама должна состоять из двух верхней и нижней балок длиной не более 2120 мм и двух боковых балок длиной не более 420 мм. Балки привариваются друг к другу, образовывая прямоугольную конструкцию.

	
	Панель арки

	
	
	Панель арки должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели арки не менее 2660*690 мм. Ширина панели не менее 600 мм. Верхний и нижний торцы панели выполнены с радиусом не менее r=7862 мм. Углы панели должны быть скруглены с радиусом не менее r=100 мм. Панель должна быть прикреплена к раме посредством болтовых соединений.



image1.jpeg




