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1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.07.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Детский игровой комплекс
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*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает два канатных лаза, лаз из трех колец, лаз из изогнутой трубы, горку и четыре канатных лаза с дисками, размещенных на горизонтальной трубе.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатные лазы изготовлены из полипропиленового каната диаметром 16 мм и пластиковых соединителей. Лаз из трех колец выполнен из трех пластиковых колец, соединенных между собой цепями и закрепленных на стойках при помощи цепей и алюминиевых хомутов. Лаз из гнутой трубы изготовлен из трубы диаметром 42 мм. Канатный лаз с диском выполнен в виде полипропиленового каната диаметром 16 мм, к которому закреплены диск и пластиковые захваты. Горка выполнена из ограждений, которые выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата, настила, который выполнен из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, ската, который изготовлен из пластика. Стальные трубы соединены между собой с помощью алюминиевых хомутов.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- пирамида из четырех гнутых труб, шт. 1
- лаз канатный, шт.2
- лаз из трех колец, шт.1
- лаз из гнутой трубы, шт.1
- лаз канатный с диском, шт.4
- горка, шт.1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	8848 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	3134 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	3239 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1674
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пирамида из четырех гнутых труб
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Количество горизонтальных труб
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Диаметр опорных столбов и труб
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 850
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	21. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный

	
	
	

	
	
	22. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде канатной сетки. Канаты соединены между собой пластиковыми и алюминиевыми соединителями. К концам канатов при помощи обжимаемой алюминиевой втулки присоединяются цепи для бетонирования в землю. Лаз закреплен между двумя стойками при помощи пластиковых хомутов. 

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из трех колец

	
	
	

	
	
	27. 
	Материал колец 
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Наружный диаметр кольца
	мм
	1122
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	31. 
	Толщина кольца
	мм
	136
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде трех колец, которые закреплены на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен между стойками при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из гнутой трубы

	
	
	

	
	
	33. 
	Материал трубы
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Диаметр трубы
	
	Не менее 42 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	35. 
	Толщина стенки трубы
	
	Не менее 2,8 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	36. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде гнутой трубы, которая прикрепляется к стойке при помощи алюминиевого хомута
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный с диском

	
	
	

	
	
	38. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Материал диска
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде каната, на который установлены пластиковые три захвата и диск. Крепление к стойке происходит при помощи алюминиевого хомута. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Горка

	
	
	

	
	
	43. 
	Материалы
	
	Пластик LLDPE, фанера ФОФ, ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	46. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	47. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	48. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	49. 
	Высота горки
	мм
	Не менее 1250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	50. 
	Длина ската горки
	мм.
	Не менее 1733
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	51. 
	Ширина ската горки
	мм.
	530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	52. 
	Угол наклона участка скольжения горки
	
	Не менее 37 градусов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	53. 
	Особенности
	
	Горка с площадкой закреплены на двух трубах при помощи алюминиевых хомутов, лестница выполнена в виде труб, закрепленных на пластиковых хомутах.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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