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	Конструктивно Спортивное оборудование должно быть выполнено в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов лазами. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, ±20 мм
	2616

	
	
	
	Ширина, ±20 мм
	1013

	
	
	
	Высота, ±20 мм
	2073

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Обойма, шт.
	4

	
	
	
	Лаз канатный, шт.
	2

	
	
	
	Ограждение - перекладина, шт.
	2

	
	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	Лаз канатный

	
	
	
	Канатный лаз габаритами 1278х992х1835 состоит из:
- две гнутых стойки из трубы диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм, которая согнута в двух местах под углом 135 градусов. Первый отгиб со стороны присоединения к стойкам комплекса начинается на расстоянии 115 мм от края стойки, имеет обжим до диаметра 32 мм для соединения с отводом. Второй отгиб на расстоянии 1397 мм от первого отгиба. Конечный прямой участок, который служит для бетонирования длиной 694 мм. После гибки габариты стойки 1256х1830 мм. В стойке имеются отверстия, которые находятся в плоскости, находящейся под углом 90 градусам к плоскости гиба, всего выполнено пять отверстий диаметром 11 мм, которые расположены на длинном прямом участке 1397 мм, пять отверстий расположены на расстоянии 325 мм между друг другом.
[bookmark: _GoBack]- сам канатный лаз, выполнен из каната армированного диаметром 16 мм, состоит из пяти горизонтально натянутых каната и одного перпендикулярно расположенного первым пяти канатам, который крепится посередине. Канат натянут между двумя стойками. 

	
	
	
	Ограждение - перекладина

	
	
	
	Ограждения устанавливаются для безопасного перехода с одного лаза канатного на другой канатный (нижняя перекладина- в качестве опоры, верхняя- как опора для рук) и представляют собой поперечину длиной 780+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Отвод в виде двух стальных полуотводов, стягивается на обойме, установленной на стойке, болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	
	
	
	Стойка

	
	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. 
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