	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Игровой комплекс представляет собой конструкцию из пяти объемных шестигранников, соединенных переходами. 
К шестигранникам присоединены такие элементы, как горка и лазы. Для обеспечения максимальной безопасности детей предусмотрено ограждение, которые не позволяет залезть на конструкцию горки, предоставляя надежную  защиту и предупреждая падения. 
Все боковые элементы, включая шестигранники, надежно закреплены на грунтозацепах, что обеспечивает устойчивость и долговечность конструкции.
Торцы труб и выступающие крепежные соединения закрыты прочными пластиковыми заглушками, а все крепежные элементы изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии. Это гарантирует долговечность и безопасность комплекса даже при длительном использовании на открытом воздухе.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	7578

	
	
	Ширина, мм
	4315

	
	
	Высота, мм
	2808

	
	
	Комплектация

	
	
	Элемент игровой «шестигранник двойной», шт.
	1

	
	
	Элемент игровой «шестигранник тройной», шт.
	1

	
	
	Туннельный переход, шт.
	1

	
	
	Горка сегментная, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки, шт.
	1

	
	
	Характеристики

	
	
	Возрастная группа, лет.
	7-14

	
	
	
[bookmark: _GoBack]Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки, изготовленные из ПВД ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.

	
	
	Элемент игровой «шестигранник двойной»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шестигранник должен состоять из следующих элементов:
· шестигранники – 2шт.;
· грунтозацепы – 2шт.;
· высокие грунтозацепы – 2шт.;
· лаз – 1шт.;
· поручни – 2шт.;
· полусфера – 1шт.;
· накладки на полусферу – 2шт.;
· рамка круглая – 1шт.
Габариты шестигранника должны быть 3195х826х2700 мм.
Прямоугольная панель (контактная) размерами 826х734 мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панелях, которые установлены под углом с внешней верхней стороны, имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Прямоугольная панель, которая устанавливается под углом, изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет размеры 826х734 мм.
Шестиугольная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет габариты 1449х1256 мм. 
Наличники, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм, должны иметь габариты 735х86 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для крепления шестигранника используется грунтозацеп, состоящий из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 700 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Высокий грунтозацеп должен состоять из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 1345 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. Для придания жесткости между двумя трубами приваривается труба диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Поручень представляет собой гнутую трубу, диаметром 42 мм и толщиной стенки 1,8 мм, к торцу которой приварен фланец, изготавливаемый из листа, толщиной 3 мм и имеющий габариты 160х160 мм.
Лаз представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух гнутых труб диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, между которыми приварены 2 трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм.
В круглое отверстие на торцевой поверхности шестигранника устанавливается полупрозрачная полиэтиленовая полусфера с двумя пластиковыми накладками. Полусфера имеет габариты Ø650х160 мм и изготовлена из полиэтилена ВД по ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия», толщиной 4 мм. Накладки представляют собой полукруглые дуги из HPL пластика толщиной 12 мм и размером 720х360 мм.
Рамка круглая представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 25 мм c толщиной стенки 1,5 мм, к которым на торцах приварены пластины из стального листа толщиной 3 мм. Рамка круглая должна иметь габариты Ø710х262 мм.


	
	
	Элемент игровой «шестигранник тройной»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шестигранник должен состоять из следующих элементов:
· шестигранники – 3шт.;
· грунтозацепы – 2шт.;
· высокие грунтозацепы – 2шт.;
· лаз – 1шт.;
· поручни – 2шт.;
· полусфера – 1шт.;
· накладки на полусферу – 2шт.
Габариты шестигранника должны быть 3195х826х3345 мм.
Прямоугольная панель (контактная) размерами 826х734 мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панелях, которые установлены под углом с внешней верхней стороны, имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Прямоугольная панель, которая устанавливается под углом, изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет размеры 826х734 мм.
Шестиугольная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет габариты 1449х1256 мм. 
Наличники, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм, должны иметь габариты 735х86 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для крепления шестигранника используется грунтозацеп, состоящий из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 700 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Высокий грунтозацеп должен состоять из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 1345 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. Для придания жесткости между двумя трубами приваривается труба диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Поручень представляет собой гнутую трубу, диаметром 42 мм и толщиной стенки 1,8 мм, к торцу которой приварен фланец, изготавливаемый из листа, толщиной 3 мм и имеющий габариты 160х160 мм.
Лаз представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух гнутых труб диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, между которыми приварены 2 трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм.
В круглое отверстие на торцевой поверхности шестигранника устанавливается полупрозрачная полиэтиленовая полусфера с двумя пластиковыми накладками. Полусфера имеет габариты Ø650х160 мм и изготовлена из полиэтилена ВД по ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия», толщиной 4 мм. Накладки представляют собой полукруглые дуги из HPL пластика толщиной 12 мм и размером 720х360 мм.

	
	
	Туннельный переход

	
	
	Туннельный переход должен состоять из следующих элементов:
· угловой сегмент – 2 шт.
· фланцевый кожух – 8 шт.
Габариты туннельного перехода должны быть 1536х1495х850 мм.
Фланцевый кожух выполнен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 15 мм и размером 174х615 мм.
Угловые сегменты представляют собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 25 мм c толщиной стенки 1,5 мм и габаритами 850х1204 мм. На торцах к сегментам приварены пластины из стального листа толщиной 4 мм с размерами 156х601 мм.


	
	
	Горка сегментная

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
· сегментная горка – 1 шт.
· выкат – 1 шт.
· Грунтозацеп – 2 шт.
Габариты горки должны быть 4128х2507х895 мм.
Сегментная горка состоит 4 прямых участков и 4 угловых участков.
Сегменты горки должны быть выполнены из полиэтилена ПНД.
Внутренний диаметр горки горки должен быть 760 мм.
Грунтозацепы монтируемые к выкату, представляют собой стальной согнутый лист с габаритами 600х300х48 и толщиной стенки 3 мм.

	
	
	Ограждение горки

	
	
	Ограждение горки должно состоять из следующих элементов:
· Лист ограждения - 1шт.;
· Стойки – 2шт.
Габариты ограждения должны быть 1300х104х3657 мм.
Лист ограждения должен быть выполнен из листа HPL пластика толщиной 12 мм, и иметь габариты 1497х1300 мм. На детали имеются отверстия для присоединения к стойкам.
Стойки выполнены из стальной трубы прямоугольного сечения 80х40 мм и толщиной 3 мм. Длина стоек должна быть 2950 мм.
Монтаж производится путем бетонирования опор, согласно паспорту проекта.
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