	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Стена с двумя проломами Примерный эскиз


[image: Снимок]
	Конструктивно стена с двумя проломами должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Фанерные детали на срезах окрашены акриловой краской..
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	2606

	
	
	Ширина, ±20 мм
	406

	
	
	Высота, ±20 мм
	1108

	
	
	Комплектация

	
	
	Стенка передняя, шт.
	1

	
	
	Стенка задняя, шт.
	1

	
	
	Стенка верхняя, шт.
	1

	
	
	Стенка боковая, шт
	2

	
	
	Вставка, шт 
	8

	
	
	Стенка передняя/задняя 

	
	
	Стенка передняя должна состоять из конструкции уголков 50х50 и стенки из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской. В стенке 2570х1090х18 мм есть отверстия диаметр 10 мм, она крепиться к уголкам с помощью винтов М8х30. К уголкам заклепываются гайки-заклепки, для последующей сборки. Габариты: 2570х1690. 

	
	
	Стенка верхняя 

	
	
	Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2606х406х18. В стенки есть отверстия под болты м8. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской.

	
	
	Стенка боковая 

	
	
	Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 1090х406х18. В стенки есть отверстия под болты м8. Стенка на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской.

	
	
	Вставки

	
	
	[bookmark: _GoBack]Вставки имеют 4 исполнения, изготовлены из фанеры ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,18 ТУ 5513-002-93222532-2013. Размеры вставок: 430х370х18, 630х320х18, 500х370х18, 1000х370 мм. В вставках есть отверстия под болты м8. Вставки на срезах окрашены влагостойкой акриловой краской.
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