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Качалка-балансир
Примерный эскиз
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	Конструктивно качалка должна быть выполнена в виде опорных стоек, упоров, перекладины в сборе с подшипниковым узлом, подвесных качелей с шарнирным креплением.
Стойки выполнены из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 4010 мм. Перекладина выполнена из деревянного цилиндрованного бруса Ø180 мм длиной 4500 мм. Деревянные элементы выполнены из древесины хвойных пород.
[bookmark: _GoBack]Для обеспечения устойчивости конструкции к стойкам присоединены упоры. Упоры выполнены из трубы диаметром Ø57 с толщиной стенки 3 мм длиной 1573 мм.
Подшипниковый узел состоит из металлического кронштейна, выполненного из 3х сваренных между собой листов толщиной 10 мм и 8мм, двух металлических плит размером 462х870 мм, выполненных из листа толщиной 8 мм, с приваренными втулками из трубы Ø60х8мм, стального каркаса из 4х сваренных между собой листов толщиной 6 мм и 8мм, резиновых отбойников размером Ø 75х89 мм в количестве 2 шт. и четырех подшипников.
Подшипниковый узел соединен с перекладиной страховочными цепями.
Качели с шарнирным креплением представляют собой детские качели на канате, соединенные с шарнирным подвесом. Длина канатного подвеса составляет 2000 мм. Выполнен из армированного каната диаметром Ø16 мм. Круглое резиновое сиденье диаметром 280 мм. На конце каната предусмотрен крепежный элемент для соединения каната с подвесом. Подвесы выполнены из нержавеющей стали и позволяют жестко закрепить их на перекладине с помощью болтов и контргаек. Подвес предусматривает наличие осевых соединений с пластиковыми подшипниками, который позволяет подвешенным качелям совершать вращательные движения в нескольких степенях свободы.
Деревянные элементы комплекса покрываются антисептической пропиткой – 1 слой, затем 2 слоя масла по дереву для наружных работ. Вкапываемая часть деревянных элементов дополнительно покрывается битумной мастикой. Все крепежные элементы имеют антикоррозионные свойства.
Металлические детали имеют цинковое покрытие, окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм (±30 мм)
	4500

	
	
	
	Ширина, мм (±30 мм)
	1184

	
	
	
	Высота, мм (±30 мм)
	3005

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Опорная стойка, шт
	2

	
	
	
	Перекладина с подшипниковым узлом, шт
	1

	
	
	
	Упор, шт
	4

	
	
	
	Страховочная цепь, шт
	2

	
	
	
	Качели с подвесом, шт
	2
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