	Разрушенный мост 
Примерный эскиз
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	Разрушенный мост  представляет собой один из элементов учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий». Предназначен для учебно-тренировочных занятий. Может эксплуатироваться круглогодично. 
Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалентом на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалентом. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж изделия должен производиться путем бетонирования в грунт на глубину не менее 850 мм.

	Внешние размеры 

	Длина (мм)
	9560 (±20 мм)

	Ширина (мм)
	2100 (±20 мм)

	Высота (мм)
	2000 (±20 мм)

	Комплектация

	Лестница
	3

	Стойка, шт
	5

	Пластина , шт
	4

	Брус (1), шт
	1

	Брус (2), шт
	2

	Брус (3), шт
	2

	
	

	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	Лестница

	Лестница должна представлять собой сварную металлоконструкцию, состоящую из двух стоек, двух скоб (на верхних торцах), двух пластин (на нижних торцах), трех перекладин (между стойками). Стойки должны быть изготовлены из профильной трубы 80х80х3 длиной 2647 мм. Пластины должны быть изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 150х150. Скобы должны быть П-образной формы и изготовлены из стального листа толщиной 4 мм размерами 366х120 с отверстиями под саморезы. Перекладины должны быть изготовлены из трубы Ø 33,5 мм длиной 674 мм

	Стойка

	Стойка должна представлять собой сварную металлоконструкцию, состоящую из стоки, скобы (на верхнем торце), пластины (на нижнем торце). Стойка должны быть изготовлена из профильной трубы 80х80х3 длиной 2647 мм. Пластина должна быть изготовлена из стального листа толщиной 4 мм размерами 150х150. Скоба должна быть П-образной формы и изготовлена из стального листа толщиной 4 мм размерами 366х120 с отверстиями под саморезы (шурупы –глухари)..

	Пластина

	Пластина должна быть изготовлена из стального листа толщиной 6 мм размерами 197х120. Пластина должна быть согнута под углом 135 градусов, а на плоскостях должны быть отверстия под саморезы (шурупы –глухари).

.

	Брус (1); Брус (2); Брус (3);

	Брусья представляют собой деревянные детали (сечением 160х160мм), которые должны быть длиной 2000мм; 1000мм и 2800мм. Брусья должны быть окрашены. Скошенные концы брусьев длиной 2800 и 1000мм должны соединяться через пластины, изогнутые под углом 135 градусов саморезами (шурупами –глухарями)




