	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Забор с наклонной доской 

Примерный эскиз
[image: co 3]
	Конструктивно Забор с наклонной доской должен представлять собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлических и фанерных элементов.  
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Фанерные детали окрашены акриловой краской..
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	3000

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2495

	
	
	Высота, ±20 мм
	2000

	
	
	Комплектация

	
	
	Рама, шт.
	1

	
	
	Доска наклонная, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт
	1

	
	
	Плита, шт
	4

	
	
	Полоса, шт
	3

	
	
	
	8

	
	
	Рама 

	
	
	Рама представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты М8х25, винты М8х35, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры Рамы: 2970х2585х220. Рама окрашена влагостойкой порошковой краской.

	
	
	Доска наклонная  

	
	
	[bookmark: _GoBack]Доска наклонная представляет из себя конструкцию, состоящую из: металлических изделий, полосы, брусков. Металлическая конструкция окрашена порошковой краской. Полоса изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, окрашена акриловой краской. В полосе есть отверстия для соединения с металлической конструкцией. Брус изготовлен из Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,30 ТУ 5513-002-93222532-2013, окрашена на срезах акриловой краской. В брусе есть отверстия для соединения с полосой. Доска наклонная габаритные размеры: 3043х380х110. 

	
	
	Стойка 

	
	
	Стойка представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты м8х25, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры стойки: 510х290х115. 

	
	
	Стойка

	
	
	Стойка представляет из себя сборочную металлическую конструкцию. Детали крепятся между собой с помощью болтовых соединений: болты м8х25, гайки, шайбы, заклепки. Габаритные размеры стойки: 1314х290х115. 

	
	
	Плита

	
	
	Стенка верхняя должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 1985х1485х18. В плите есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской.

	
	
	Полоса

	
	
	Полоса должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2000х250х2000. В полосе есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской.

	
	
	Полоса

	
	
	Полоса должна быть изготовлена из фанеры Фанера ФОФ-Б-С1,I/I,Е1,15 ТУ 5513-002-93222532-2013, размеры 2000х250х3000. В полосе есть отверстия под болты м8. Фанера на срезах окрашена влагостойкой акриловой краской.
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