	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Комплекс для тренировки мышц 
верхнего плечевого пояса и мышц 
брюшного пресса
501.116.00
Примерный эскиз
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	Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию из двух стоек и устанавливаемых на них элементов.

	
	
	
	Внешние размеры

	
	
	
	Длина, мм
	Не менее 739 и не более 779

	
	
	
	Ширина, мм
	Не менее 836 и не более 876

	
	
	
	Высота, мм
	Не менее 1800 и не более 1840

	
	
	
	Комплектация

	
	
	
	Стойка, шт.
	2

	
	
	
	Обойма, шт.
	8

	
	
	
	Скамья, шт.
	1

	
	
	
	Брусья, шт.
	1

	
	
	
	Спортивное оборудование

	
	
	
	Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из дерева окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	2
	Стойка

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми антивандальными эллиптическими заглушками. Заглушка должна быть изготовлена из полиэтилена ПНД с толщиной стенок не менее 4 мм, диаметром не менее 116 мм, общей высотой не менее 100 мм и высотой по скосу не менее 66 мм. Заглушка устанавливается по наружному диаметру стойки и выступает на высоту не более 18 мм.
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	Скамья

	
	
	
	Скамья должна состоять из двух перекладин и четырех брусов. Габаритные размеры скамьи должны быть: ширина не менее 460 мм, длина не менее 1500 мм, высота не менее 80 мм. Перекладина должны быть изготовлены из металлической трубы длиной не менее 458 мм диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. По центру трубы должна быть приварена шайба толщиной 2 мм, наружным диаметром не менее 60 мм. Брус должен быть изготовлен из Брусок клееный (срощенный) - экстра - сосна - 80х80 ГОСТ 8486-86 длиной не менее 1000 мм. Брус должен иметь два отверстия диметром не менее 38 мм для установки на перекладины. Брусья должны быть соединены между собой саморезами 6х120/70.

	
	
	1
	Брусья

	
	
	
	Брусья должны состоять из двух поручней и двух накладок, установленных на Болт М8х35, Гайку М8, Шайбу 8, и пластиковых заглушек. Поручни состоят из сваренных между собой труб диаметром не менее 33,5 мм толщиной стенки не менее 2,8 мм, диаметром не менее 42 мм толщиной стенки не менее 3,2 мм пластины из листа толщиной не менее 4 мм. Габаритные размеры поручней должны быть: длина не менее 700 мм, ширина не менее 685 мм. Накладки должны иметь габаритные размеры: длина не менее 260 мм, ширина не менее 64 мм. Накладки должны быть изготовлены из фанеры ФСФ толщиной 18 мм.
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