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1. Наименование объекта закупки: Горка 110.27.10
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Детский игровой комплекс
[image: ]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Горка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стоек, которые прикреплены при помощи алюминиевых хомутов к ограждениям с настилом и панелями с накладками, закрепленными на ограждениях при помощи уголков. Между стойками установлены перекладины при помощи пластиковых хомутов. К панелям прикреплен скат горки с грунтозацепом.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стойки представляют собой стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм, которые покрыты полимерным порошковым покрытием. Стойки присоединяются к ограждениям при помощи алюминиевых хомутов. Перекладины представляют собой стальные трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки не менее 2,8 мм, которые покрываются полимерным порошковым покрытием. Перекладины установлены между стойками при помощи пластиковых хомутов. Ограждения, панели и накладки выполнены из HPL толщиной не менее 12 мм. Настил выполнен из HPL, толщиной не менее 20 мм. Скат горки изготовлен из пластика LLDPE. Грунтозацеп и уголки выполнены из листа стали толщиной не менее 2,5 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- стойка, шт.2 
- грунтозацеп, шт.1
- ограждение, шт.2
- панель, шт.2
- накладка, шт.4
- настил, шт.1
- уголок, шт.2
- скат горки, шт.1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	3092 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	742 ± 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2700 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1250
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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